








询价文件

项目名称：数字存储示波器






上海第二工业大学招标管理办公室

2017年5月



附件1                       投标书

 上海第二工业大学：
（报价单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对
进行投标。为此：
1、 我方提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件一式三份，其中一份正本、二份副本；
2、 投标货物的总投标价为（大写）：元整人民币，供货日期为：      。
3、 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4、 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5、 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6、 我方愿意履行自己在报价文件中的全部承诺和责任。
7、 本投标自开标之日起90个日历日内有效。
8、 与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编：
电话：
传真：



报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
日期：年月日









附件2                     报价一览表

报价单位名称：__________________________
项目名称：数字存储示波器
	序号
	报价项目名称
	数量
	报价
（RMB）
	其它优惠承诺
	备注

	1
	数字示波器
	25台
	大写：
小写：
	

	

	2
	交货期（日历天）
	合同生效后一周

	3
	质保期
	自验收之日起保修三年


货币单位：元

注： 
（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。
（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对应谈单位缺漏项的金额给予补偿。


报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日
附件3技术规格及商务条款偏离表
报价单位名称：____________
	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
日期：年  月  日























附件4           数字存储示波器项目需求
1、 技术规格
1、 100MHz带宽，2通道加外触发通道机种；
2、 VPO信号处理技术，能同时显示幅度、时间和波形强度，31GSa/s的实时采样率；
3、 每通道10M点记录长度；
4、 7英寸WVGA（800x480）的高分辨率TFT LCD屏幕显示；
5、 具备256色阶显示功能，强化波形表现；
6、 垂直档位：1mV~10V/div；
7、 水平时基：5ns/div~100s/div(1-2-5步进) ; ROLL : 100ms/div~100s/div；
8、 信号获取方式：采样、平均、峰值侦测、单次；
9、 波形更新率高达50,000wfms/s；
10、 一键归零功能（垂直电压调整，水平时基调整，触发准位）；
11、 1M点的FFT分辨率，可精确进行频域分析；
12、 数学运算：加、减、乘、除、FFT、FFTrms、微分、积分、开方，函数运算，以及用户自定义函数；
13、 有交替触发功能，能同时显示2路以上的信号；
14、 标配USB接口，内部标配闪存，可直接在示波器上存档；
15、 触发功能，除了边沿触发外，还包括视频、脉冲宽度、矮波、上升时间和下降时间(定义时间长度)、交替、时间延迟、事件延迟以及Hold-Off功能；
16、 双显示视窗放大功能，同时显示主要波形和放大波形两部分内容；
17、 可选配分段记忆体功能；
18、 36项自动测量，总体分为三种重要的参数类别：幅度、时间/频率和延迟。可测两路波形的相位差。内部可设置存储20组，波形存储24组，可另存到U盘；
19、 X-Y模式，可以在屏幕上同时显示所输入的时域信号以及X-Y波形。游标可以测试时域波形或任意定义在X-Y信号的相关测试位置；
20、 图片预览功能，可放大至全屏预览；
21、 垂直分辨率：8位；
22、 配备安全锁扣。
二、交货期
    合同生效后一周内交货。
三、安装、调试、验收
1、安装地点：上海第二工业大学指定安装地点
2、安装完成时间：最终安装和调试时间与用户协商确定，如在规定时间内由于成交供货商原因不能完成安装和调试，成交供货商承担由此给用户造成的损失。
3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。由供货商负责在现场按国家有关规范进行安装、调试及试运行。
4 、装配和调试中买方应派人员进行必要的配合。
5 、买方派员全程参与装配调试。
6、供货商指派有经验的工程技术人员进行装配调试。
7、装配调试中发生的一切材料、人工、运输和保险等费用全部由供货商承担。
8、买方应提供电源等必要条件。
四、验收
1、供货商提供设备的有效检验文件，经买方认可后与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收单，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，直到验收合格为止。
2、 成交后供货商将于验收后向买方提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的设备技术资料。包括设备接线与安装图、设备使用手册与设备维修保养手册等。
3、 质保期后的维修费用的支付先维修后付款。零配件的购买先交货后付款。
五、质保期
   自验收通过之日起产品保修3年。

