招标公告 ——变电设备预防性电试工程服务（二期）
上海第二工业大学后勤保障（基建）处拟对变电设备预防性电试工程服务（二期）项目进行询价采购，诚请合格的供应商前来报价。
一、供应商的资格要求：
（1）投标方具有独立法人资格及相应经营范围，具备国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；
（2）投标方具有良好的财务状况，依法缴纳税收和社会保障资金；
（3）投标方具备具有电力检测的相关行业资质执业证书； 

     （4）投标方具有年检合格的国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；
     （5）投标方在近3年内的经营活动中没有重大违法记录；
 （6）其他符合施工许可或电力公司认可的企业资质；
 （7）本项目不接受联合体投标。
二、交货期：合同签订后1周
三、招标文件的组成：
1.投标书；
2.报价一览表；
3.技术条款偏离表；
4.资质文件：
1）证明投标方法律地位的文件（企业法人的营业执照复印件加盖公章、税务登记证和组织机构代码证复印件加盖公章）；
2）投标方认为有助于向评标委员会证明其资质和能力的其他文件（含相关成功案例）。
四、请投标单位下载项目询价文档，并于2016年11月24日上午9∶00前把标书（一正二副，用文件袋密封，注明投标项目名称，并加盖公章）送至资产管理处（上海浦东金海路2360号1号楼1215室）。
注：复印件必须加盖公章
1.联系人：陆园、宰炎炜
2.联系电话：021-50216493

上海第二工业大学招标采购办公室
                                                           2016年11月17日
询 价 文 件
项目名称：变电设备预防性电试工程服务（二期）
上海第二工业大学招标采购办公室
2016年11月
附件1                  投标书
 上海第二工业大学：     
（报价单位全称）授权 （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对
进行投标。为此：
1、 我方提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件一式三份，其中一份正本、二份副本；
2、 投标货物的总投标价为（大写）：    元整人民币，供货日期为：      。
3、 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4、 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5、 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6、 我方愿意履行自己在报价文件中的全部承诺和责任。
7、 本投标自开标之日起90个日历日内有效。
8、 与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日
 附件2                     报价一览表
报价单位名称：__________________________
项目名称： 变电设备预防性电试工程服务（二期）
	序号
	报价项目名称
	数量
	报价
（RMB）
	其它优惠承诺
	备注

	1
	变电设备预防性电试工程服务（二期）
	一批
	大写：
小写：
	
	

	2
	交货期
	

	3
	质保期
	

	4
	具体施工方案（可附件说明）
	


货币单位：元
注： 
（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。
（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对应谈单位缺漏项的金额给予补偿。
报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日

附件3                技术规格偏离表
报价单位名称：____________ 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日
附件4     变电设备预防性电试工程服务（二期）需求
1、 项目名称及需求
名称：二期校区变电所高压变电设备电试（河南1#、河南2#变电所）6套10KV变压器
2、 电试内容（清单报价表）
二期（河南1#、河南2#变电所）：
	定额编号
	名称
	数量
	单价
	合价
	工作内容

	T23002
	三相电力变压器
	6件
	
	
	

	T13120
	10KV避雷器
	6套
	
	
	

	T23043
	10KV母线系统
	6套
	
	
	

	T13114
	10KV电缆
	6套
	
	
	

	T23035
	开关系统
	8组
	
	
	

	T13136
	接地系统
	1套
	
	
	

	
	车辆使用
	1班
	
	
	

	
	安全用具
	若干
	
	
	

	
	调试管理费
	%
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	
	税收
	       %
	
	
	

	
	总合价
	
	
	
	

	
	优惠价
	      折率
	
	
	


3、 项目实施技术标准
1.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）
2.《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）
3.《继电保护及电网安全自动装置检验规程》（DL/T995-2006）
4. 电力设备交接和预防性试验规程（上海市电力公司企业标准Q/SDJ1011-2004）
4、 合同授予
  经报价比选，选定符合要求且报价性价比高的企业授予合同。合同格式见附件。
5、 其他  详见合同条款
附件5
电力设备电气试验、继保校验工程合同书
委托单位（甲方）：上海第二工业大学
承揽单位（乙方）： 
经双方协商，根据本工程具体情况签订本合同，以作施工过程中双方分工负责，共同遵守的依据。
1、 工程地点：上海浦东金海路2360号
2、 工程内容：  一期 校区高低压变电所（共 3  所）设备例行电试
                  （六套变压器及继电保护、接地、电柜等设备预付性电试）
3、 工程期限：
    商定工程工期为 一天，自     年  月   日开工至    年    月  日竣工验收。
4、 合同总价：
人民币            元，大写（    万   仟  佰  拾   元整）。
5、 承包方式：
根据本合同第二条规定的内容预算包干，合同总价为固定价，除本合同有明确规定外，该合同总价不会调整或改变。
6、 支付与结算：
甲方应予试验结束后收到乙方发票一周内支付合同价款，费用一次付清。
7、 施工准备：
1. 甲方：
（1） 提供变电站的一次系统图及设备平面图，配合乙方对现场设备的核对工作。
（2） 提供试验所必须的技术资料、设备说明书、历史试验报告。
（3） 甲方在试验工作前应按电业安全规程做好安全措施。
2. 乙方：
（1） 甲方通知乙方试验日期后，乙方于十天内向电业调度提出停电申请，于试验前四天通知甲方停电试验的确切日期。
（2） 乙方在试验工作前按电业安全规程办理工作许可手续。
8、 安全责任：
1、 乙方应在试验过程中，加强现场安全教育，采取必要的安全措施。
2、 凡乙方承包的工程项目，由乙方负责现场安排，安全责任由乙方负责，甲方只作安全质量监督。
3、 如发生人身事故，由乙方负责调查、处理、上报。甲方有协助救护的责任。
4、 甲方收到供电部门预防性试验通知后，应及时安排停电试验，如因逾期致设备超试验周期运行，由此引发甲方设备事故及扩大造成电网系统事故，责任由甲方负责。
5、 如有必要，双方可另行签订安全协议。
9、 工程验收：
1、 试验标准以国家标准《电气设备交接试验标准》《电力设备预防性试验规程》和上海电力局《继电保护现场校验工作规程》为依据。
2、 试验结束后，乙方在一周内将试验报告交给甲方。
10、 工程管理：
本工程甲方委派         为现场负责人，乙方委派        为现场负责人，联系有关工作事宜。
11、 违约责任：
本合同生效后，双方应共同遵守，任何乙方如未按合同条款执行，经协商未能解决，则按《中华人民共和国合同法》有关条款处理。
12、 其他约定：
附件：电试设备报价清单
13、 合同经双方代表签字，加盖公章或合同专用章后即生效。试验工程结束，结清合同价款后终止。
14、 本合同一式 四 份，合同附件     份，甲乙双方各执 二 份。
甲方：（盖章）                                    乙方：（盖章）
代表人：                                         代表人：
联系人：                                         联系人：
地址：                                           地址：
电话：                                           电话：
日期：                                           日期：
