招标公告 ——旋转圆盘电极装置
上海第二工业大学工学部拟对旋转圆盘电极装置项目现采用邀请招标方式采购，诚邀合格的供应商前来报价。
一、供应商的资格要求：
（1）具有独立法人资格及相应经营范围；
（2）代理商投标必须获得制造商对本次招标的授权；
（3）投标方具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；
二、交货期：合同签订后3个月
三、招标文件的组成：
1.投标书；
2.报价一览表；
3.技术条款偏离表；
4.资质文件：
1）证明投标方法律地位的文件（企业法人的营业执照复印件加盖公章、税务登记证和组织机构代码证复印件加盖公章）；
2）投标方认为有助于向评标委员会证明其资质和能力的其他文件（含相关成功案例）。
四、请投标单位于2016年4月21日上午9∶00前把标书送达资产管理处（1号楼1215室）。
注：复印件必须加盖公章
1.联系人：陆园、宰炎炜
2.联系电话：021-50216493

上海第二工业大学招标管理办公室
2016年4月14日
旋转圆盘电极装置参数如下：

	名称
	参数

	旋转圆盘电极装置
	转速：50-10000rpm，电机功率0.02马力，采用银碳刷接触连接
控制：分体控制，可拆式结构，方便置入手套箱。具有信号输入/输出接口，可通过输入外部信号（来自电化学工作站）控制转速；可将转速信号输出至测试设备（示波器）或用来控制其它设备
1 RRDE & RDE Shaft (precision 15-mm OD)旋转杆：长度170mm 外径：15mm，
Glassy Carbon RDE Tip旋转玻碳盘电极：盘电极直径：5.0mm，电极外径：15mm1电解池：标准5口电解池（单层） 产品参数 容积：150ml 旋转电极口24/25，四侧小口14/20。



