招标公告 ——2017年度国产车床、铣床设备维修保养
上海第二工业大学工学部拟对2017年度国产车床、铣床设备维修保养项目进行询价采购，诚请合格的供应商前来报价。
一、供应商的资格要求：
（1）投标方具有独立法人资格及相应经营范围，具备国家或有关政府部门颁发的资质证明文件；

（2）投标方具有良好的财务状况，依法缴纳税收和社会保障资金；
（3）投标方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

     （4）投标方在其经营范围内具有良好的信誉和相应的业绩，

     （6）投标方在近3年内的经营活动中没有重大违法记录；
（7）在上海本地必须具有服务队伍，且能够提供及时的技术服务；
（8）本项目不接受联合体投标。
二、交货期：合同签订后一年
三、付款方式：

   （1）合同签订后需方向供方支付合同总价的50%预付款；

   （2）合同期满提供全年维护保养清单及记录报告，经甲方确认后，乙方开具全额发票，甲方向乙方支付合同总价的50%。
四、招标文件的组成：
1.投标书；
2.报价一览表；
3.技术规格及商务条款偏离表；
4.资质文件：
1）证明投标方法律地位的文件（企业法人的营业执照复印件加盖公章、税务登记证和组织机构代码证复印件加盖公章）；
2）投标方认为有助于向评标委员会证明其资质和能力的其他文件（含相关成功案例）。
五、请投标单位下载项目询价文档，并于2016年11月25日上午9∶00前把标书（一正二副，用文件袋密封，注明投标项目名称，并加盖公章）送至资产管理处（上海浦东金海路2360号1号楼1215室）。
注：复印件必须加盖公章
1.联系人：陆园、宰炎炜
2.联系电话：021-50216493

上海第二工业大学招标采购办公室
                                                           2016年11月18日
询 价 文 件

项目名称：2017年度国产车床、铣床设备维修保养项目
上海第二工业大学招标采购办公室
2016年11月

附件1                       投标书
 上海第二工业大学：     
（报价单位全称）授权 （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对
进行投标。为此：
1、 我方提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件一式三份，其中一份正本、二份副本；
2、 投标货物的总投标价为（大写）：    元整人民币，供货日期为：      。
3、 我方保证遵守报价须知中的有关规定。
4、 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。
5、 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
6、 我方愿意履行自己在报价文件中的全部承诺和责任。
7、 本投标自开标之日起90个日历日内有效。
8、 与本项目有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编： 
电话： 
传真：
报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
日期：   年   月   日
 附件2                     报价一览表
报价单位名称：__________________________
项目名称：2017年度国产车床、铣床设备维修保养
	序号
	报价项目名称
	服务年限
	报价
（RMB）
	其它优惠承诺
	备注

	1
	2017年度国产车床、铣床设备维修保养
	  一年

	大写：
小写：
	
	维修机床数量及型号见附件4

	2
	交货期（日历天）
	

	3
	质保期
	


货币单位：元
注： 
（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。
（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对应谈单位缺漏项的金额给予补偿。
报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日

附件3             技术规格及商务条款偏离表
报价单位名称：____________ 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价单位授权代表签字：
报价单位名称（盖公章）：
                                     日期：   年   月   日
附件4   2017年度DMG车削中心、辛辛那提加工中心设备维修保养
1、 设备清单

	序号
	设备名称
	数量（台）

	1
	数控车床CK6540
	10

	2
	数控铣床CK6140
	10

	总台件数
	20


二、服务内容
     1、在线抢修的组织工作
1.1  合同设备一旦发生故障，由使用部门开具《设备维修单》提出报修需求。 
1.2  设备维修人员按照《设备维修单》 上的维修内容和要求，对设备进行维修和检查 。如果发现《设备维修单》填 写的内容表述不明确的 ，应及时与报修人员取得联系 ，及时沟通了解情况，但不得以此为由采取不作为的行为。 
1.3  设备维修工接到《设备维修单》后，维修工必须在12小时之内携带必要的工具赶赴生产现场对故障实施抢修。 
    2、在线抢修的现场修理工作 
2.1 设备在线抢修的过程中，诊断故障原因、查询备件、领用备件、制定抢修方案等必须同步进行。尽快排除设备故障，恢复生产。 

2.2 设备在线抢修应遵循“迅速、及时、高效” 的原则，准确判断故障，预计维修时间。
    3、在线抢修完成后的分析总结工作 
3.1 设备维修工作全部结束后，维修工应及时规 范、完整、如实地填写《设备维修单》中的相关内容，并联系校方管理人员签字确认后上交负责人。 
3.2  负责对维修工上交的《设备维修单 》收集，并安排信息输入员依据《设备维修单》 将相关信息输入计算机存档。 

   三、生产设备预防性保养工作流程

    1．设备TPM预防性保养的组织工作
1.1  制定TPM保养计划和年度保养计划，并根据保养计划可能涉及的备件与甲方公司沟通，做好技术、备件的准备工作。 暂定为学校暑、寒假之前集中保养两次。学期中派维修人员每月巡视检修一次。
1.2维修技术员在设备TPM预防性保养计划实施前应与甲方公司进行沟通，确定保养时间及周期。 
    2、设备保养内容

    1.1机械部分（铣床）

清洁清理项目：机床床身、导轨面、切削液箱、废料箱、台面、主轴
检查调整项目：X、Y、Z向丝杠、主轴精度、整机精度、Z轴配重链、X、Y、Z向紧固件、机床润滑油油路、切削液管路、各轴反向间隙、机床水平、机床各类移门及防护门

    1.2机械部分（车床）

清洁清理项目：机床床身、导轨面、排屑器、主轴卡盘、刀架
检查调整项目：X、Z向丝杠、主轴精度、尾座精度、刀架换位机构、整机精度、传动皮带、X、Z向紧固件、机床润滑油油路、各轴反向间隙、机床水平、机床各类移门及防护门

 1.3电气（车床铣床）

清洁清理项目：电气柜、各类插座、电气柜散热装置

检查调整项目：控制器、驱动器、变频器、电源开关、机床照明灯、冷却泵（以上如需更换零件由甲方提供）、设备PLC、NC参数备份

     四、合同履行

合同签订后，1个月内开始实施，一年后校方验收。
五、付款

    1、合同签订后需方向供方支付合同总价的50%预付款；

    2、合同期满提供全年维护保养清单及记录报告，经甲方确认后，乙方开具全额发票，甲方向乙方支付合同总价的50%。
